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[bookmark: d2e37][bookmark: _Toc130224696]Predslov
[bookmark: d5e12a1026]Všeobecné
Táto príručka vás oboznámi s funkciami a prevádzkou monokulárnej termovíznej kamery (ďalej len "kamera"). Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.
[bookmark: d5e21a1026]Bezpečnostné pokyny
V príručke sa môžu vyskytovať nasledujúce signálne slová.
	[bookmark: d5e29a1026]Signálne slová
	Význam

	[bookmark: d5e55a1026][image: ]
	Označuje možnosť vážneho nebezpečenstva, ktoré môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie, ak sa mu nezabráni.

	[bookmark: d5e66a1026][image: ]
	Označuje možnosť stredného alebo nízkeho nebezpečenstva, ktoré by v prípade, že sa mu nevyhnete, mohlo spôsobiť ľahké alebo nie veľmi vážne zranenie.

	[bookmark: d5e77a1026][image: ]
	Označuje potenciálne riziko, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu majetku, strate údajov, zhoršeniu výkonu alebo neočakávaným výsledkom.

	[bookmark: d5e88a1026][image: ]
	Elektrostaticky citlivé zariadenia.
Označuje zariadenie, ktoré je citlivé na elektrostatický výboj.

	[bookmark: d5e105a1026][image: ]
	Označuje nebezpečne vysoké napätie.
Dávajte pozor, aby ste neprišli do kontaktu s elektrickým prúdom.

	[bookmark: d5e122a1026][image: ]
	Označuje nebezpečenstvo laserového žiarenia.
Dávajte pozor, aby ste neboli vystavení laserovému lúču.

	[bookmark: d5e138a1026][image: ]
	Uvádza metódy, ktoré vám pomôžu vyriešiť problém alebo ušetriť čas.

	[bookmark: d5e149a1026][image: ]
	Poskytuje ďalšie informácie prostredníctvom doplnkového textu.


[bookmark: d5e160a1026]História revízií
	[bookmark: d5e165a1026]Verzia
	Obsah revízie
	Čas vydania

	V1.0.0
	Prvé vydanie.
	apríl 2023


[bookmark: d5e208a1026]Oznámenie o ochrane osobných údajov
Ako používateľ zariadenia alebo správca údajov môžete zhromažďovať osobné údaje iných osôb, napríklad ich tvár, odtlačky prstov a registračnú značku. Musíte dodržiavať miestne zákony a predpisy o ochrane osobných údajov s cieľom chrániť oprávnené práva a záujmy iných osôb zavedením opatrení, ktoré okrem iného zahŕňajú poskytnutie jasnej a viditeľnej identifikácie, ktorá informuje ľudí o existencii monitorovanej oblasti a poskytuje im potrebné kontaktné informácie.
[bookmark: d5e217a1026]O tejto príručke
[bookmark: d5e222a1026]●	Táto príručka slúži len na referenčné účely. Medzi touto príručkou a výrobkom môžu byť drobné rozdiely.
●	Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené používaním výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s touto príručkou.
●	Táto príručka bude aktualizovaná tak, aby odrážala najnovšie zákony a predpisy príslušných jurisdikcií. Podrobné informácie nájdete v tlačenej používateľskej príručke, na disku CD-ROM, pomocou QR kódu alebo na našej oficiálnej webovej lokalite. Táto príručka slúži len na referenčné účely. Medzi elektronickou a tlačenou verziou môžu byť drobné rozdiely.
●	Všetky návrhy a softvér sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Aktualizácie produktu môžu spôsobiť, že sa medzi skutočným produktom a príručkou objavia určité rozdiely. Ak chcete získať najnovší program a ďalšiu dokumentáciu, obráťte sa na zákaznícky servis.
●	V tlačenej verzii sa môžu vyskytnúť chyby alebo odchýlky v popise funkcií, činností a technických údajov. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo nezrovnalostí si vyhradzujeme právo na konečné vysvetlenie.
●	Ak nemôžete otvoriť príručku (vo formáte PDF), aktualizujte softvér čítačky alebo vyskúšajte iný bežný softvér na čítanie súborov PDF.
●	Všetky ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy spoločností uvedené v tejto príručke sú majetkom príslušných vlastníkov.
●	Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne akýkoľvek problém, navštívte našu webovú stránku, kontaktujte svojho dodávateľa alebo zákaznícky servis.
●	V prípade nejasností alebo rozporov si vyhradzujeme právo na konečné vysvetlenie.
[bookmark: _Toc130224697]Dôležité bezpečnostné opatrenia a upozornenia
V tejto časti je opísaný obsah týkajúci sa správneho zaobchádzania so zariadením, prevencie rizík a prevencie škôd na majetku. Pred použitím zariadenia si ju pozorne prečítajte a pri používaní zariadenia dodržiavajte pokyny.
[bookmark: d30e15a1026]Požiadavky na prepravu
[image: ]
[bookmark: d30e22a1026]●	Prepravujte fotoaparát v rámci povolených vlhkostných a teplotných podmienok.
●	Počas prepravy zariadenie neupúšťajte, nestláčajte ho, silno nevibrujte a neponárajte ho do kvapaliny. Pri prenášaní fotoaparát opatrne dvíhajte a umiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného vybavenia alebo uvoľneniu káblového pripojenia.
●	Fotoaparát neprepravujte bez obalu. Pri preprave fotoaparátu používajte štandardný obal výrobcu alebo materiál rovnakej kvality, inak sa môže fotoaparát ľahko poškodiť.
[bookmark: d30e35a1026]Požiadavky na skladovanie
[image: ]
[bookmark: d30e42a1026]●	Skladujte fotoaparát v rámci povolených vlhkostných a teplotných podmienok.
●	Zariadenie neumiestňujte na vlhké, prašné alebo extrémne horúce či chladné miesto so silným elektromagnetickým žiarením alebo nestabilným osvetlením.
●	Zariadenie nestláčajte, nevibrujte ani neponárajte do kvapaliny.
●	Pri skladovaní mechanicky nevibrujte a zabráňte nárazom.
●	Fotoaparát skladujte na vetranom mieste bez silného elektromagnetického žiarenia.
●	Pri dlhodobom skladovaní batérie sa uistite, že je každých šesť mesiacov úplne nabitá, aby sa zabezpečila kvalita batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.
[bookmark: d30e65a1026]Prevádzkové požiadavky
[image: ]
[bookmark: d30e72a1026]●	Zabráňte vniknutiu kvapalín do fotoaparátu, aby nedošlo k poškodeniu jeho vnútorných komponentov.
●	Do fotoaparátu nevkladajte cudzie predmety, aby ste zabránili skratu, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie fotoaparátu alebo zranenie osôb.
●	Zariadenie nevystavujte vysokému elektromagnetickému žiareniu ani prašnému prostrediu.
●	Nemierte objektívom na slnko alebo iné jasné svetlo.
●	Nesprávne používanie alebo výmena batérie môže spôsobiť nebezpečenstvo výbuchu.
●	Pomocou dodanej nabíjačky nenabíjajte iné typy batérií. Uistite sa, že sa počas nabíjania v okruhu 2 m od nabíjačky nenachádza žiadny horľavý materiál.
●	Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do elektrickej zásuvky.
●	K jednému napájaciemu adaptéru nepripájajte viacero zariadení, aby ste zabránili prehriatiu alebo nebezpečenstvu požiaru spôsobenému preťažením.
●	Ak z prístroja vychádza dym, zápach alebo hluk, okamžite vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko.
[image: ]
[bookmark: d30e105a1026]●	Nerozoberajte fotoaparát. Vnútorné komponenty môže opraviť len kvalifikovaný odborník. Demontáž bez odbornej pomoci môže spôsobiť vniknutie vody alebo môže mať za následok, že fotoaparát bude produkovať nekvalitné snímky.
●	Prevádzková teplota: -20 °C až +50 °C (-4 °F až +122 °F) a prevádzková vlhkosť nesmie byť vyššia ako 95 %.
[bookmark: d30e115a1026]Požiadavky na údržbu a opravy
[image: ]
[bookmark: d30e122a1026]●	Zabráňte vniknutiu kvapalín do fotoaparátu, aby nedošlo k poškodeniu jeho vnútorných komponentov. Ak sa do fotoaparátu dostane kvapalina, okamžite prestaňte fotoaparát používať, vypnite napájanie a odpojte všetky káble. Potom sa obráťte na miestny zákaznícky servis.
●	Používajte príslušenstvo predpísané výrobcom. Údržbu fotoaparátu by mali vykonávať kvalifikovaní odborníci.
●	Pred čistením fotoaparátu nezabudnite vypnúť napájanie, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
[image: ]
Ak fotoaparát nefunguje správne, obráťte sa na miestny zákaznícky servis. Nerozoberajte fotoaparát.
[image: ]
[bookmark: d30e142a1026]●	Telo fotoaparátu vyčistite mäkkou suchou handričkou. V prípade ťažko odstrániteľných nečistôt vezmite čistú mäkkú handričku, namočte ju do trochy neutrálneho čistiaceho prostriedku a jemne zotrite prach. Potom ďalšou suchou handričkou zotrite z fotoaparátu zvyšnú tekutinu. Nikdy nepoužívajte prchavé rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzén a riedidlá, ani silné a abrazívne čistiace prostriedky. V opačnom prípade sa poškodí povrchová úprava fotoaparátu a zhorší sa jeho pracovný výkon.
●	Uchovajte výrobné balenie fotoaparátu. Ak sa fotoaparát pokazí, zabaľte ho do výrobného obalu a pošlite ho predajcovi.
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[bookmark: _Toc130224698]1 Predstavenie produktu
[bookmark: _Toc130224699]1.1 Prehľad
Monokulárna termokamera zachytáva ostré termálne snímky s rýchlou frekvenciou snímok na plynulé a dokonalé videnie bežiacich cieľov a pohybujúcich sa vozidiel. Kamera je navrhnutá na zvýšenie situačného prehľadu v akomkoľvek dennom čase a dokáže detekovať osoby, zvieratá a objekty v úplnej tme, hmle alebo pri prudkom svetle, čím poskytuje profesionálom z oblasti presadzovania práva, poľovníkom a outdoorovým nadšencom spoľahlivé termálne zobrazenie v náročných podmienkach. Široko sa využíva v prírode pri love, záchranných akciách, pozorovaní zvierat a ďalších činnostiach.
[bookmark: _Toc130224700]1.2 Funkcie
[bookmark: d41e12a1026]●	Omaľovánka
Rôzne režimy sfarbenia vykazujú rôzne efekty.
●	Digitálne priblíženie
Podporuje 1×, 2×, 4× a 8× digitálny zoom. Počet sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.
●	Meranie vzdialenosti
Označuje hornú a dolnú časť cieľa a automaticky zobrazuje vzdialenosť cieľa od kamery na obrazovke.
●	Sledovanie hotspotov
Zistí a označí najvyššiu a najnižšiu teplotu.
●	Sieť
Podporuje sieťové pripojenie cez Wi-Fi. Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete pridať kameru a implementovať funkcie, ako je snímanie, nahrávanie a konfigurácia parametrov.
●	Úložisko
Vstavaná pamäť (32 GB EMMC), podpora nahrávania a snímania.
●	Automatické pozastavenie a vypnutie
Podporuje nastavenie času automatickej pauzy a vypnutia.
[bookmark: _Toc130224701]2 Štruktúra
[bookmark: _Toc130224702]2.1 Obsah balenia
[bookmark: d55e12a1026]Tabuľka 2-1 Obsah balenia
	Názov
	Množstvo

	Monokulárna termokamera
	1

	Kábel typu C
	1

	Puzdro na fotoaparát
	1

	Šnúrka
	1

	Náramok na zápästie
	1

	Stručná referenčná príručka
	1

	Právne a regulačné informácie
	1

	Záručný list
	1


[bookmark: _Toc130224703]2.2 Popis zariadenia
[bookmark: d60e12a1026]Obrázok 2-1 Popisy tlačidiel
[bookmark: d60e16a1026][image: D:\项目\2023\项目\周朝洪\DH3.RD006644\20230417\未标题-1-02-02.png]
[bookmark: d60e18a1026]Tabuľka 2-2 Popisy tlačidiel
	Č.
	Názov
	Popis

	1
	Tlačidlo napájania
	[bookmark: d60e58a1026]●	Stlačením a podržaním tlačidla spustíte alebo zastavíte fotoaparát.
●	Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete režim pozastavenia.

	2
	Tlačidlo zachytenia
	[bookmark: d60e79a1026]●	Stlačením a podržaním tlačidla začnite nahrávať videá.
●	Stlačením tlačidla nasnímajte fotografie.

	3
	Tlačidlo režimu
	[bookmark: d60e100a1026]●	Stlačením a podržaním tlačidla vstúpite do hlavnej ponuky.
●	Stlačením tlačidla vyberte pseudofarbu.

	4
	Tlačidlo priblíženia
	[bookmark: d60e121a1026]●	Stlačením a podržaním tlačidla manuálne nastavíte rýchlosť uzávierky.
●	Stlačte tlačidlo digitálneho zoomu.


[bookmark: d60e135a1026]Obrázok 2-2 Popis portov
[bookmark: d60e139a1026][image: D:\项目\2023\项目\周朝洪\DH3.RD006644\20230417\未标题-1-03.png]
[bookmark: d60e141a1026]Tabuľka 2-3 Popis portu
	Č.
	Názov
	Popis

	1
	Gombík na nastavenie dioptrií
	Nastavte dioptrie podľa svojho zraku.

	2
	Nastaviteľný objektív
	Otáčaním objektívu manuálne nastavte zaostrenie, aby bol obraz jasný.

	3
	Ochranný kryt
	Ochrana proti prachu. Keď fotoaparát nepoužívate, zatvorte kryt.

	4
	Mikrofón
	Zachytáva zvuk.

	5
	Matica statívu
	Na inštaláciu na statív.

	6
	Indikátor nabíjania
	[bookmark: d60e242a1026]●	Striedavo blikajúce červené a zelené svetlo: chyba nabíjania.
●	Svieti červená kontrolka: nabíjanie.
●	Svieti zelená kontrolka: plne nabitý.
●	Vypnuté: nie je pripojený k dátovému káblu na nabíjanie.

	7
	Port typu C
	[bookmark: d60e269a1026]●	Slúži na pripojenie k displeju CVBS.
●	Pripája sa k dátovému káblu na nabíjanie.

	8
	Priehradka na batérie
	Miesto na uloženie batérie.


[bookmark: _Toc130224704]3 Základné operácie
[bookmark: _Toc130224705]3.1 Spustenie a vypnutie
[bookmark: _Toc130224706]3.1.1 Manuálne spustenie a vypnutie
[bookmark: d104e14a1026][bookmark: d104e16a1026][image: ][image: ]Stlačením a podržaním tlačidla spustíte alebo zastavíte fotoaparát; stlačením tlačidla pozastavíte alebo prebudíte fotoaparát.
[image: ]
Po spustení fotoaparátu odstráňte kryt objektívu.
[bookmark: d104e22a1026][bookmark: d104e26a1026]●	[image: ]Keď je fotoaparát vypnutý, stlačením a podržaním ho spustíte.
[bookmark: d104e31a1026]●	[image: ]Keď je fotoaparát zapnutý, stlačením a podržaním tlačidla ho vypnete.
[bookmark: d104e36a1026]●	[image: ]Keď je fotoaparát zapnutý, stlačením tlačidla ho pozastavíte.
[bookmark: d104e41a1026]●	[image: ]Keď je fotoaparát v režime pozastavenia, stlačením tlačidla ho prebudíte.
[bookmark: _Toc130224707]3.1.2 Automatické vypnutie
[bookmark: d109e12a1026][bookmark: d109e18a1026][image: ]Krok 1Stlačením 	a podržaním 	tlačidla vstúpite do hlavnej ponuky.
[bookmark: d109e26a1026][bookmark: d109e28a1026][bookmark: d109e30a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 2Stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d109e38a1026][image: ]Krok 3Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie systémových nastavení.
[bookmark: d109e49a1026][bookmark: d109e51a1026][image: ][image: ]Krok 4Stlačením	 tlačidla alebo vyberte položku Automatické vypnutie.
[bookmark: d109e62a1026][bookmark: d109e64a1026][bookmark: d109e66a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 	5Stlačte tlačidlo , a potom stlačte tlačidlo alebo , aby ste nastavili čas automatického vypnutia.
[bookmark: d109e71a1026]●	Vypnuté: Vypnúť automatické vypnutie.
●	5 min, 10 min, 30 min, 60 min: Ak sa počas nastaveného času nevykoná žiadna operácia, fotoaparát sa automaticky vypne.
[bookmark: d109e87a1026][image: ]Krok 	6Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
Po dokončení nastavenia automatického vypnutia sa fotoaparát najprv pozastaví a potom vypne.
[bookmark: _Toc130224708]3.2 Konfigurácia fotoaparátu
[bookmark: _Toc130224709]3.2.1 Opis ponuky
[bookmark: d177e14a1026][image: ]Keď je fotoaparát zapnutý, stlačením a podržaním tlačidla vstúpite do hlavnej ponuky. Funkcie všetkých tlačidiel sú nasledovné.
[bookmark: d177e17a1026][bookmark: d177e21a1026]●	[image: ]Stlačením tlačidla posuniete kurzor nahor.
[bookmark: d177e26a1026]●	[image: ]Stlačením tlačidla posuniete kurzor nadol.
[bookmark: d177e31a1026]●	[image: ]Stlačením tlačidla potvrďte výber.
[bookmark: d177e36a1026][bookmark: d177e38a1026]●	[image: ]Stlačením tlačidla opustíte ponuku.
Obrázok 3-1 Popis ponuky
[bookmark: d177e43a1026][image: ]

[bookmark: _Toc130224710]3.2.2 Úprava obrázkov
[bookmark: _Toc130224711]3.2.2.1 Nastavenie dioptrií
Ak chcete získať jasný obraz, otočením gombíka dioptrií nastavte dioptrie tak, aby vyhovovali vášmu zraku.
[image: ]
Pri prvom použití nastavte dioptrie pred konfiguráciou funkcií.
Krok 1Zamerajte 	objektív na cieľ a priblížte oči k tieňu.
Krok 2Nastavte 	gombík v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek podľa svojej predstavy.
[bookmark: d258e36a1026]Obrázok 3-2 Nastavenie dioptrií
[bookmark: d258e41a1026][image: ]
[bookmark: _Toc130224712]3.2.2.2 Nastavenie zaostrenia
Otáčajte objektívom, aby ste získali jasný výhľad.
[bookmark: d263e15a1026]Krok 1Zamerajte 	termálny objektív na cieľ.
Krok 2Nastavte 	objektív v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude obraz jasný.
[image: ]
Počas nastavovania sa nedotýkajte objektívu, aby nedošlo k rozmazaniu, inak môže byť kvalita obrazu ovplyvnená.
[bookmark: _Toc130224713]3.2.2.3 Nastavenia sfarbenia
Vyberte kolorizátor, ktorý pridáva farbu do termálneho obrazu a používa farbu na indikáciu teploty.
[bookmark: d268e21a1026][bookmark: d268e23a1026][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku Kolorizácia.
[bookmark: d268e34a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie Colorization.
[bookmark: d268e45a1026][bookmark: d268e47a1026][image: ][image: ]Krok 3Stlačením tlačidla alebo vyberte sfarbenie.
[bookmark: d268e52a1026]●	Biela horúčava: Predmety s vysokou teplotou sú biele. Čím vyššia je teplota, tým jasnejšia je farba.
●	Alarm: Objekty s vysokou teplotou sú červené. Objekty môžu vyčnievať.
●	Železná červená: predmety s vysokou teplotou sú červené. Čím vyššia teplota, tým jasnejšia farba.
●	Čierna horúca: Predmety s vysokou teplotou sú čierne. Čím vyššia teplota, tým tmavšia farba.
●	Sépiová farba: Objekty s vysokou teplotou sú hnedé. Čím vyššia teplota, tým tmavšia farba.
●	Zelená horúca: Objekty s vysokou teplotou sú zelené. Čím vyššia je teplota, tým tmavšia je farba.
[bookmark: d268e80a1026][image: ]Krok 	4Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
[bookmark: d268e85a1026]Obrázok 3-3 Biela horúca
[bookmark: d268e89a1026][image: ]
[bookmark: d268e94a1026]Obrázok 3-4 Alarm
[bookmark: d268e98a1026][image: ]
[bookmark: d268e103a1026]Obrázok 3-5 Železná červená
[bookmark: d268e107a1026][image: ]
[bookmark: d268e112a1026]Obrázok 3-6 Čierna horúca
[bookmark: d268e116a1026][image: ]
[bookmark: d268e122a1026]Obrázok 3-7 Sépia
[bookmark: d268e126a1026][image: ]
[bookmark: d268e131a1026]Obrázok 3-8 Zelená horúca
[bookmark: d268e135a1026][image: ]
[bookmark: _Toc130224714]3.2.2.4 Nastavenia digitálneho zoomu
Digitálny zoom vám pomôže priblížiť obraz.
[bookmark: d273e17a1026][image: ]Na obrazovke zobrazenia stlačte tlačidlo digitálneho priblíženia a obraz sa zmení.
[bookmark: _Toc130224715]3.2.2.5 Nastavenie zobrazenia stavového riadku
[bookmark: d278e20a1026][bookmark: d278e22a1026][bookmark: d278e24a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d278e32a1026][image: ]Krok 	2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie stavového riadka.
[bookmark: d278e43a1026][image: ]Krok 	3 Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť Zapnuté, ak chcete zobraziť stavový riadok; výberom možnosti Vypnuté stavový riadok nezobrazíte. (Vyp.), ak chcete stavový riadok skryť.
[bookmark: d278e54a1026]Tabuľka 3-1 Popis stavového riadku
	Ikona
	Názov
	Popis

	[bookmark: d278e87a1026][bookmark: d278e89a1026][image: ]/[image: ]
	Wi-Fi
	[bookmark: d278e96a1026][bookmark: d278e100a1026]●	Prístupový bod: Použite fotoaparát ako hotspot a pripojte telefón k hotspotu fotoaparátu. [image: ] Zobrazí sa nasledujúce okno.
[bookmark: d278e105a1026]●	Wi-Fi: Použite telefón ako hotspot a pripojte fotoaparát k hotspotu telefónu. [image: ] Zobrazí sa nasledujúce okno.

	[bookmark: d278e115a1026][image: ]
	Stav karty SD
	[bookmark: d278e122a1026]●	Biela ikona: karta SD je správne nainštalovaná.
●	Červená ikona: pamäť karty SD je plná.
●	Červená ikona s "X": karta SD nie je nainštalovaná.
●	Červená ikona so značkou "!": Na karte SD došlo k poruche. Na obrazovke sa zobrazí výzva na formátovanie.

	[bookmark: d278e143a1026][image: ]
	Digitálny zoom
	Podporuje 1×, 2×, 3× a 4× digitálny zoom. Počet sa môže líšiť v závislosti od modelu.

	[bookmark: d278e156a1026][image: ]
	Úroveň nabitia batérie:
	Zobrazuje úroveň nabitia batérie v reálnom čase.


[bookmark: d278e174a1026][image: ]Krok 	4Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
[bookmark: _Toc130224716]3.2.2.6 Nastavenie jasu
Jas obrazovky môžete nastaviť na 5 úrovní: úroveň 1, úroveň 2, úroveň 3, úroveň 4 a úroveň 5.
[bookmark: d283e21a1026][bookmark: d283e23a1026][bookmark: d283e25a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d283e33a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie jasu.
[bookmark: d283e44a1026][image: ]Krok 	3 Stlačením	 tlačidla vyberte úroveň jasu.
[bookmark: d283e52a1026][image: ]Krok 	4Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
[bookmark: _Toc130224717]3.2.2.7 Nastavenie kontrastu
Kontrast môžete nastaviť na 5 úrovní: úroveň 1, úroveň 2, úroveň 3, úroveň 4 a úroveň 5.
[bookmark: d288e15a1026][bookmark: d288e21a1026][bookmark: d288e23a1026][bookmark: d288e25a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d288e33a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie kontrastu.
[bookmark: d288e44a1026][image: ]Krok 	3 Stlačením	 tlačidla vyberte úroveň jasu.
[bookmark: d288e52a1026][image: ]Krok 	4Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
[bookmark: _Toc130224718]3.2.3 Nastavenie režimu FFC
Pomocou kalibrácie plochého poľa (FFC) možno optimalizovať tepelný obraz a ľahko zistiť zmeny teploty. Režim FFC môžete nastaviť na automatický a manuálny.
[bookmark: d187e27a1026][bookmark: d187e29a1026][bookmark: d187e31a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d187e39a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie režimu FFC.
Krok 3Vyberte 	režim FFC.
[bookmark: d187e53a1026]●	Automaticky: fotoaparát automaticky kalibruje obraz každý určitý čas.
[bookmark: d187e57a1026][bookmark: d187e61a1026]1.	[image: ]Stlačte tlačidlo a vyberte položku Automaticky (Auto).
[bookmark: d187e69a1026]2.	[image: ]Stlačením tlačidla potvrďte výber.
Fotoaparát automaticky kalibruje obraz.
[bookmark: d187e77a1026]●	Ručne: [image: ]Na živej obrazovke stlačte tlačidlo podľa potreby, aby ste manuálne kalibrovali obraz
[bookmark: _Toc130224719]3.2.4 Nastavenie režimu merania vzdialenosti
Po nastavení režimu dosahu môže fotoaparát merať vzdialenosť k cieľom.
[image: ]
Ak chcete zaručiť presnosť merania, majte pri meraní vzdialenosti pevnú ruku.
[bookmark: d192e27a1026][bookmark: d192e29a1026][bookmark: d192e31a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d192e39a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie režimu Ranging Mode.
[bookmark: d192e50a1026][image: ]Krok 	3 Stlačením	 tlačidla vyberte režim merania vzdialenosti.
Môžete si vybrať z diviaka, jeleňa, králika, vlka a prispôsobiť si ich.
[bookmark: d192e76a1026][image: ]Krok 	4Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
Na obrazovke sa zobrazia dve zelené čiary.
[bookmark: d192e87a1026][bookmark: d192e89a1026][image: ][image: ]Krok 5 Stlačením tlačidla alebo posuňte zelené čiary na hornú a dolnú časť cieľa, aby ste určili vzdialenosť medzi cieľom a kamerou.
[bookmark: d192e94a1026]Obrázok 3-9 Režim merania vzdialenosti
[bookmark: d192e98a1026][image: ]
[bookmark: _Toc130224720]3.2.5 Nastavenie režimu scény
[bookmark: d197e12a1026][bookmark: d197e18a1026][bookmark: d197e20a1026][bookmark: d197e22a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d197e30a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie režimu scény.
[bookmark: d197e41a1026][image: ]Krok 3Stlačením	 tlačidla vyberte režim scény z možností Štandardný a Les.
[bookmark: d197e52a1026]●	Štandard: používa sa na denné pozorovanie.
●	Les: zvýrazňuje ciele s vysokou teplotou, čím uľahčuje ich vyhľadávanie.
[bookmark: d197e69a1026][image: ]Krok 	4Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
[bookmark: _Toc130224721]3.2.6 Nastavenia zobrazenia loga
[bookmark: d202e12a1026][bookmark: d202e18a1026][bookmark: d202e20a1026][bookmark: d202e22a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d202e30a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie loga.
[bookmark: d202e41a1026][image: ]Krok 	3 Stlačením	 tlačidla zapnete alebo vypnete logo.
[bookmark: d202e49a1026][image: ]Krok 	4Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
Po zapnutí zobrazenia loga sa logo zobrazí pri spustení fotoaparátu.
[bookmark: _Toc130224722]3.2.7 Nastavenia výstrahy pred spálením
[bookmark: d207e12a1026][bookmark: d207e18a1026][bookmark: d207e20a1026][bookmark: d207e22a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d207e30a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie upozornenia na horenie.
[bookmark: d207e41a1026][image: ]Krok 3Stlačením	 tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu upozornenia na vypálenie.
[bookmark: d207e49a1026][image: ]Krok 	4Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
[bookmark: _Toc130224723]3.2.8 Nastavenie hotspotu
Sleduje najvyššie a najnižšie teploty v reálnom čase.
[bookmark: d212e21a1026][bookmark: d212e23a1026][bookmark: d212e25a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d212e33a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie Hot Point.
[bookmark: d212e44a1026][image: ]Krok 	3 Stlačením	 tlačidla povolíte alebo zakážete funkciu Hot Point.
[bookmark: d212e55a1026][image: ]Krok 	4Stlačením tlačidla uložte konfiguráciu.
Keď je funkcia Hot Point zapnutá, ikony horúceho a studeného bodu sa automaticky umiestnia na najvyššie a najnižšie teplotné body na obrázku.
[bookmark: _Toc130224724]3.2.9 Nastavenia pripojenia Wi-Fi
Po povolení pripojenia Wi-Fi môžete pripojiť telefón k prístupovému bodu fotoaparátu a potom pomocou aplikácie získať prístup k fotoaparátu.
[bookmark: d217e15a1026]Na toto rádiové zariadenie sa vzťahujú nasledujúce frekvenčné pásma a režimy a menovité limity vysielaného výkonu (vyžarovaného a/alebo vedeného): 
	Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz)
	20 dBm


[image: ]
Niektoré fotoaparáty automaticky vypnú Wi-Fi, keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 15 %.
[bookmark: d217e35a1026]Krok 1Skenujte 	kód QR pomocou smartfónu a nainštalujte aplikáciu.
[bookmark: d217e44a1026]Obrázok 3-10 Kód QR
[bookmark: d217e48a1026][image: ]
[bookmark: d217e56a1026][bookmark: d217e58a1026][bookmark: d217e60a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 2V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d217e68a1026][image: ]Krok 3Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie Wi-Fi (Wi-Fi)	.
Krok 4Aktivujte 	funkciu Wi-Fi.
[bookmark: d217e82a1026]●	Prístupový bod: Použite fotoaparát ako hotspot a pripojte telefón k hotspotu fotoaparátu.
[bookmark: d217e86a1026][bookmark: d217e90a1026][bookmark: d217e95a1026]1.	[image: ][image: ]Stlačte tlačidlo a vyberte Hotspot a potom stlačte tlačidlo .
2.	V smartfóne zapnite Wi-Fi a pripojte sa k hotspotu fotoaparátu.
[bookmark: d217e100a1026]◇	Názov siete Wi-Fi: Číslo modelu + sériové číslo.
◇	Heslo siete Wi-Fi: Posledných 8 číslic sériového čísla.
[image: ]
Sériové číslo nájdete na fotoaparáte a na štítku na krabici výrobku.
3.	Prihláste sa do aplikácie. Heslo je posledných 8 číslic sériového čísla. Podľa pokynov pridajte zariadenie.
●	Wi-Fi: Použite telefón ako hotspot a pripojte fotoaparát k hotspotu telefónu.
[bookmark: d217e117a1026][bookmark: d217e121a1026][bookmark: d217e126a1026]1.	[image: ][image: ]Stlačením tlačidla vyberte položku Wi-Fi (WiFi) a potom stlačte tlačidlo .
Na obrazovke sa zobrazí názov a heslo siete Wi-Fi.
2.	Zmeňte názov a heslo siete Wi-Fi telefónu tak, ako sa zobrazuje na obrazovke.
[bookmark: d217e136a1026][bookmark: d217e138a1026]3.	[image: ][image: ]Vyberte položku a potom stlačte tlačidlo . Fotoaparát sa automaticky pripojí k hotspotu telefónu.
4.	Prihláste sa do aplikácie. Heslo je posledných 8 číslic sériového čísla. Podľa pokynov pridajte zariadenie.
●	Vypnuté: Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
[bookmark: _Toc130224725]3.2.10 Nastavenia DPC
Ak povolíte funkciu korekcie chybných pixelov (DPC), môžete opraviť chybné pixely na obrázku.
[bookmark: d222e15a1026][bookmark: d222e21a1026][bookmark: d222e23a1026][bookmark: d222e25a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d222e33a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie DPC.
[bookmark: d222e44a1026][image: ]Krok 	3 Stlačte a nastavte DPC.
[bookmark: d222e49a1026]●	Automaticky: fotoaparát automaticky opraví chybné pixely na snímke.
[bookmark: d222e53a1026]1.	Vyberte možnosť Automaticky (Auto).
[bookmark: d222e63a1026]2.	[image: ]Stlačením spustíte automatickú korekciu.
3.	Podľa pokynov na obrazovke zatvorte kryt objektívu.
[bookmark: d222e71a1026]4.	[image: ]Stlačením tlačidla uložte konfigurácie.
●	Manuálne: chybné pixely je potrebné opraviť manuálne.
[bookmark: d222e77a1026][bookmark: d222e81a1026]1.	[image: ]Stlačením tlačidla vyberte os X a os Y.
[bookmark: d222e86a1026][bookmark: d222e88a1026]2.	[image: ][image: ]Stlačením a podržaním tlačidla alebo kalibrujte chybné pixely.
[bookmark: d222e93a1026]3.	[image: ]Stlačením a podržaním tlačidla uložte konfiguráciu.
[image: ]
Stred kurzora označuje polohu chybného pixelu.
●	Reset: Konfigurácia DPC sa obnoví do primárneho stavu.
[bookmark: _Toc130224726]3.2.11 Nastavenia systému
[bookmark: d227e18a1026][bookmark: d227e20a1026][bookmark: d227e22a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d227e30a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite 	na obrazovku konfigurácie systémových nastavení.
[bookmark: d227e41a1026][bookmark: d227e43a1026][image: ][image: ]Krok 	3Stlačením tlačidla alebo vyberte parameter, ktorý chcete nakonfigurovať.
[bookmark: d227e51a1026][image: ]Krok 4Stlačením tlačidla prejdite na obrazovku konfigurácie	.
[bookmark: d227e56a1026]Tabuľka 3-2 Nastavenia systému
	Parameter
	Popis

	Mikrofón
	[bookmark: d227e88a1026][bookmark: d227e90a1026][image: ][image: ]Stlačením tlačidla alebo zapnete alebo vypnete mikrofón.

	Automatický pohotovostný režim
	[bookmark: d227e101a1026][image: ]Stlačením tlačidla vyberte automatický čas pohotovostného režimu.
[bookmark: d227e103a1026]●	Vypnuté: Vypnúť automatický pohotovostný režim.
●	1 min, 3 min, 5 min, 10 min: Ak sa počas nastaveného času nevykoná žiadna operácia, fotoaparát sa automaticky pozastaví.

	Režim USB
	[bookmark: d227e120a1026][image: ]Stlačením tlačidla vyberte režim USB.
[bookmark: d227e122a1026]●	Veľká kapacita: fotoaparát možno použiť ako pamäťové zariadenie.
●	UVC: Pripojte kameru k počítaču a zobrazte živý obraz prostredníctvom klienta.
●	Vypnuté: Nabíjanie fotoaparátu.

	Jazyk
	[bookmark: d227e142a1026][bookmark: d227e144a1026][image: ][image: ]Stlačením tlačidla alebo vyberte jazyk.

	Nastavenie jednotiek
	[bookmark: d227e155a1026][bookmark: d227e157a1026][image: ][image: ]Stlačením tlačidla alebo vyberte jednotku medzi metrom a stopou.

	Úložisko
	[bookmark: d227e169a1026][bookmark: d227e171a1026][image: ][image: ]Stlačením tlačidla alebo nastavte režim ukladania.
[bookmark: d227e173a1026]●	Zastaviť, keď je disk plný: Keď je disk plný, nahrávanie sa zastaví.
●	Prepísať, keď je disk plný: Keď je disk plný, cyklicky prechádza najstaršie video.

	Zobraziť celú verziu
	Zobrazenie informácií o zariadení, ako je sériové číslo a číslo verzie.

	Obnovenie predvolených nastavení
	Obnovenie predvolenej konfigurácie zariadenia.
[image: ]
Touto operáciou sa obnoví predvolená konfigurácia fotoaparátu. Buďte opatrní.


[bookmark: _Toc130224727]3.3 Video a snímky
Ak je vo fotoaparáte nainštalovaná karta SD, môžete manuálne nahrávať videá a snímať fotografie.
[bookmark: _Toc130224728]3.3.1 Nahrávanie videí
[bookmark: d715e16a1026][image: ]V rozhraní prezerania stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, čím spustíte nahrávanie videa. Obrazovka OSD bude blikať na červeno a zobrazí sa čas nahrávania.
[bookmark: d715e21a1026][image: ]Opätovným stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy zastavíte nahrávanie. Po zastavení nahrávania sa čas nahrávania zobrazí normálne.
[bookmark: _Toc130224729]3.3.2 Fotografovanie
[bookmark: d720e16a1026][image: ]Na stránke prezerania stlačte tlačidlo , čím urobíte snímku.
Po úspešnom zachytení sa na obrazovke zobrazí ikona .
[bookmark: _Toc130224730]3.3.3 Exportovanie súboru
Exportuje nahrané a zachytené súbory.
Krok 1Pripojte 	fotoaparát k počítaču pomocou dátového kábla USB.
Pri prvom pripojení sa ovládač nainštaluje automaticky.
[image: ]
[bookmark: d725e26a1026]●	Pred spustením fotoaparátu pripojte káble. Počas prevádzky fotoaparátu nevymieňajte port USB.
●	Po pripojení fotoaparátu k počítaču vyberte na obrazovke konfigurácie režimu USB možnosť UVC.
Krok 2Na 	pracovnej ploche počítača dvakrát kliknite na položku Môj počítač a potom otvorte jednotku fotoaparátu v mobilnom pamäťovom zariadení.
Krok 3Vyberte 	súbory, ktoré chcete exportovať, a skopírujte ich do počítača.
Na prehrávanie exportovaných súborov je potrebný špecifický počítačový klient.
Krok 4 Odpojte 	dátový kábel USB od počítača.
Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, snímky sa môžu zobrazovať na fotoaparáte, ale funkcie nahrávania a snímania nebudú k dispozícii.
[bookmark: _Toc130224731]3.4 Nabíjanie
Po spustení fotoaparátu sa na domovskom paneli zobrazia informácie o batérii. Keď je batéria vybitá, včas nabite fotoaparát, aby ste zabezpečili jeho normálnu prevádzku.
[bookmark: d95e17a1026]●	Pri nabíjaní fotoaparátu je potrebná teplota od 0 °C do 45 °C (32 °F až 113 °F). V opačnom prípade sa funkcia nabíjania automaticky vypne.
●	Nabíjajte fotoaparát pomocou dodaného dátového kábla typu C.
Krok 1Pri 	nabíjaní otvorte tesnenie portu typu C.
Krok 2Pripojte 	kábel typu C k portu typu C a nabite fotoaparát.
Indikátor nabíjania zobrazuje:
[bookmark: d95e54a1026]●	Striedavo blikajúce červené a zelené svetlo: chyba nabíjania.
●	Svieti červená kontrolka: nabíjanie.
●	Svieti zelená kontrolka: plne nabitý.
●	Vypnuté: nie je pripojený k dátovému káblu na nabíjanie.
[bookmark: _Toc130224732]4 Aktualizácie systému
[bookmark: _Toc130224733]4.1 Manuálne aktualizácie
[bookmark: d756e18a1026][bookmark: d756e20a1026][bookmark: d756e22a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 1V 	hlavnej ponuke stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku .
[bookmark: d756e30a1026][image: ]Krok 2Stlačením tlačidla prejdite 	na obrazovku konfigurácie systémových nastavení.
[bookmark: d756e41a1026][bookmark: d756e43a1026][bookmark: d756e48a1026][image: ][image: ][image: ]Krok 	3Stlačením tlačidla alebo vyberte položku Režim USB a potom stlačte tlačidlo .
Krok 4Vyberte 	možnosť High Capacity (Mass) (Veľká kapacita (hmotnosť)).
Krok 5Pripojte 	fotoaparát k počítaču a potom skopírujte aktualizačný súbor do fotoaparátu.
Krok 6Odpojte 	fotoaparát od počítača a reštartujte ho.
[bookmark: _Toc130224734]4.2 Aktualizácie prostredníctvom aplikácie
Keď aplikácia zistí nový program na aktualizáciu, zobrazí oznámenie. Ťuknite na položku Aktualizovať a aktualizujte systém.
[bookmark: d2e374][bookmark: _Toc130224735]Dodatok 1 Oznámenie o zhode
Výrobky radu Heat môžu podliehať kontrole vývozu v rôznych krajinách alebo regiónoch, okrem iného v Spojených štátoch, Európskej únii, Spojenom kráľovstve a/alebo iných členských krajinách Wassenaarskeho usporiadania. Ak máte v úmysle prenášať, vyvážať alebo opätovne vyvážať výrobky radu Heat medzi rôznymi krajinami, poraďte sa s odborníkom na reguláciu alebo miestnymi vládnymi orgánmi o všetkých potrebných požiadavkách na vývozné licencie.
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