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Thermal Monocular Camera RANGER
Návod k obsluze
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[bookmark: _heading=h.a1owpdmuqb4j]Předmluva
Obecné
Tato příručka vás seznámí s funkcemi a obsluhou monokulární termokamery (dále jen „kamera“). Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
Bezpečnostní pokyny
V příručce se mohou objevit následující signální slova.
	Signální slova
	Význam
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	Označuje možnost závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
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	Označuje možnost středně nebo málo závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek lehké nebo nepříliš závažné zranění.
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	Označuje možné riziko, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek škodu na majetku, ztrátu dat, snížení výkonu nebo neočekávané výsledky.
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	Elektrostaticky citlivá zařízení.
Označuje zařízení, které je citlivé na elektrostatický výboj.
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	Označuje nebezpečné vysoké napětí.
Dávejte pozor, abyste nepřišli do styku s elektrickým proudem.
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	Označuje nebezpečí laserového záření.
Dávejte pozor na to, abyste nebyli vystaveni laserovému paprsku.
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	Uvádí metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo vám ušetří čas.
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	Poskytuje dodatečné informace formou doplnění textu.


Historie revizí
	Verze
	Obsah revize
	Doba vydání
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Oznámení o ochraně osobních údajů
Jako uživatel zařízení nebo správce údajů můžete shromažďovat osobní údaje jiných osob, například jejich obličej, otisky prstů a registrační značku. Musíte dodržovat místní zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili oprávněná práva a zájmy jiných osob, a to zavedením opatření, která mimo jiné zahrnují: Zajištění jasné a viditelné identifikace, která lidi informuje o existenci sledované oblasti a poskytuje jim potřebné kontaktní informace.
O této příručce
●	Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi příručkou a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
●	Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s touto příručkou.
●	Tato příručka bude aktualizována podle posledních zákonů a předpisů příslušných jurisdikcí. Podrobné informace naleznete v tištěné uživatelské příručce, na disku CD-ROM, s pomocí QR kódu nebo na našich oficiálních webových stránkách. Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi elektronickou verzí a tištěnou verzí se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
●	Všechna provedení a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. Aktualizace výrobku mohou způsobit, že se mezi skutečným výrobkem a příručkou objeví určité rozdíly. Chcete-li získat nejnovější program a dodatečnou dokumentaci, obraťte se na zákaznický servis.
●	V tištěné verzi se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě jakýchkoli pochybností nebo rozporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.
●	Nelze-li příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software ke čtení souborů ve formátu PDF.
●	Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností uvedené v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
●	V případě, že se při použití zařízení vyskytne jakýkoli problém, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
●	V případě jakýchkoli nejasností nebo rozporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.
[bookmark: _heading=h.w85dfxrwpcjz]Důležitá bezpečnostní opatření a varování
Tato část popisuje obsah týkající se správného zacházení se zařízením, prevence rizik a prevence škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pečlivě přečtěte a při jejím používání dodržujte pokyny.
Požadavky na přepravu
[image: ]
●	Kameru přepravujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
●	Při přepravě přístroj nesmí spadnout, nesmíte jej stlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny. Při přenášení kameru opatrně zvedněte a položte, aby nedošlo k poškození vnitřního vybavení ani uvolnění kabelového spojení.
●	Nepřepravujte kameru bez obalu. Při přepravě kamery použijte standardní obal od výrobce nebo materiál stejné kvality, jinak se může kamera snadno poškodit.
Požadavky na úložiště
[image: ]
●	Kameru skladujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
●	Zařízení neumisťujte na vlhké, prašné ani extrémně horké či chladné místo se silným elektromagnetickým zářením nebo nestabilním osvětlením.
●	Zařízení nesmítestlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny.
●	Při skladování mechanicky nevibrujte a zabraňte nárazu.
●	Kameru skladujte na větraném místě bez silného elektromagnetického záření.
●	Při dlouhodobém skladování baterie se ujistěte, že je každý půlrok plně nabitá, aby byla zajištěna kvalita baterie. Jinak může dojít k poškození.
Provozní požadavky
[image: ]
●	Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí.
●	Do kamery nevkládejte cizí přdměty, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl způsobit poškození kamery nebo zranění osob.
●	Nevystavujte zařízení vysokému elektromagnetickému záření ani prašnému prostředí.
●	Nemiřte objektivem do slunce ani na jiné jasné světlo.
●	Nesprávné použití nebo výměna baterie může způsobit nebezpečí výbuchu.
●	Pomocí dodané nabíječky nenabíjejte jiné typy baterií. Ujistěte se, že se během nabíjení v okruhu 2 m od nabíječky nenachází žádný hořlavý materiál.
●	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do elektrické zásuvky.
●	K jednomu napájecímu adaptéru nepřipojujte více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo nebezpečí požáru způsobenému přetížením.
●	Vychází-li ze zařízení kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.
[image: ]
●	Kameru nerozebírejte. Vnitřní komponenty může opravovat pouze kvalifikovaný odborník. Demontáž bez odborné pomoci může způsobit vniknutí vody nebo může vést k tomu, že kamera bude produkovat nekvalitní obraz.
●	Provozní teplota: –20 °C až +50 °C (–4 °F až +122 °F) a provozní vlhkost musí být nejvýše 95 %.
Požadavky na údržbu a opravu
[image: ]
●	Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí. V případě, že se do kamery dostane kapalina, okamžitě přestaňte kameru používat, vypněte napájení a odpojte všechny kabely. Poté se obraťte na místní zákaznický servis.
●	Používejte příslušenství předepsané výrobcem. Kameru by měli udržovat kvalifikovaní odborníci.
●	Před čištěním kamery nezapomeňte vypnout napájení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
[image: ]
Nefunguje-li kamera správně, obraťte se na místní zákaznický servis. Kameru nerozebírejte.
[image: ]
●	Tělo kamery očistěte měkkým suchým hadříkem. V případě obtížně odstranitelných nečistot vezměte čistý a měkký hadřík, namočte jej do trochy neutrálního čisticího prostředku a jemně prach setřete. Poté z kamery dalším suchým hadříkem setřete veškerou zbývající tekutinu. Nikdy nepoužívejte těkavá rozpouštědla, jako je alkohol, benzen a ředidla, ani silné a abrazivní čisticí prostředky. V opačném případě dojde k poškození povrchové úpravy kamery a ke snížení jejího pracovního výkonu.

●	Uschovejte tovární balení kamery. Porouchá-li se kamera, zabalte ji do továrního balení a odešlete ji prodejci.
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[bookmark: _heading=h.m5arsw289074]1 Úvod k výrobku
[bookmark: _heading=h.rx52iedej9qv]1.1 Přehled
Monokulární termokamera pořizuje ostrý termální obraz s rychlou snímkovou frekvencí pro plynulé a dokonalé vidění běžících cílů a pohybujících se vozidel. Kamera je navržena tak, aby zvyšovala povědomí o situaci v kteroukoli denní dobu, a dokáže detekovat lidi, zvířata a předměty v úplné tmě, v mlze nebo za ostrého světla, čímž poskytuje profesionálům v oblasti vymáhání práva, lovcům a nadšencům do venkovních aktivit spolehlivé termální zobrazování v náročných podmínkách. Hojně se používá v přírodě při lovu, záchraně, pozorování zvířat a dalších činnostech.
[bookmark: _heading=h.uaecz8u6pqip]1.2 Funkce
●	Kolorování
Různé režimy kolorování zobrazují různé efekty.
●	Digitální zoom
Podporuje 1×, 2×, 4× a 8× digitální zoom. Počet se může v závislosti na zařízení lišit.
●	Měření vzdálenosti
Označí horní a dolní část cíle a na obrazovce se automaticky zobrazí vzdálenost cíle od kamery.
●	Sledování horkých bodů
Zjistí a označí nejvyšší a nejnižší teplotu.
●	Síť
Podporuje připojení k síti prostřednictvím sítě Wi-Fi. Kameru můžete přidat prostřednictvím mobilní aplikace a realizovat funkce, jako je snímání, nahrávání a konfigurace parametrů.
●	Úložiště
Vestavěné úložiště (32 GB EMMC), podpora nahrávání a snímání.
●	Laserové ukazovátko
Zapněte laserové ukazovátko pro indikaci poloh. Nemiřte světlem do očí, aby nedošlo k jejich poškození.
●	Automatické pozastavení a vypnutí
Podporuje nastavení času automatického pozastavení a vypnutí.
[bookmark: _heading=h.e8bdsq4l6emp]2 Struktura
[bookmark: _heading=h.m3ai7w9do3a1]2.1 Obsah balení
Table 2-1 Obsah balení
	Název
	Množství

	Monokulární termokamera
	1

	Kabel typu C
	1

	Pouzdro na kameru
	1

	Šňůrka na krk
	1

	Náramek na zápěstí
	1

	Stručná příručka
	1

	Informace o právních a regulačních předpisech
	1

	Záruční list
	1


[bookmark: _heading=h.9715kkfj4ll9]2.2 Popis zařízení
Figure 2-1 Popis tlačítek (25 mm a 35 mm)
[image: ]
Figure 2-2 Popis tlačítek (50 mm)
[image: ]
Table 2-2 Popis tlačítek
	Č.
	Název
	Popis

	1
	Tlačítko napájení
	●	Stisknutím a podržením tlačítka spustíte nebo vypnete kameru.
●	Stisknutím tlačítka povolíte nebo zakážete režim pozastavení.

	2
	Tlačítko zachycení
	●	Stisknutím a podržením tlačítka nahrávejte videa.
●	Stisknutím tlačítka pořídíte snímky.

	3
	Tlačítko režimu
	●	Stisknutím a podržením tlačítka vstoupíte do hlavní nabídky.
●	Stisknutím tlačítka vyberte pseudobarvu.

	4
	Tlačítko zoom
	●	Dvojím stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete laserové ukazovátko.
Technické specifikace laserového ukazovátka:
◇	Vlnová délka: 650 nm
◇	Průměr paprsku < 15 × 20 mm (10 m)
◇	Maximální průměrný výkon: 0,9 mW
[image: ]
Model s ohniskovou vzdáleností 50 mm nepodporuje laserové ukazovátko.
●	Stisknutím a podržením tlačítka nastavíte závěrku ručně.
●	Stiskněte tlačítko pro digitální přiblížení.
[image: ]
Laser může poškodit oči. Když je laser zapnutý, nedívejte se přímo na laserový paprsek ani jej nepozorujte optickými přístroji.


Figure 2-3 Popis portů (25 mm a 35 mm)
[image: ]
Figure 2-4 Popis portů (50 mm)
[image: ]
Table 2-3 Popis portů
	Č.
	Název
	Popis

	1
	Stínítko
	Chrání oči před oslněním.

	2
	Knoflík pro nastavení dioptrií
	Nastavte dioptrie podle svého zraku.

	3
	Matice stativu
	K instalaci na stativ.

	4
	Nastavitelný objektiv
	Pro nastavení zaostření pro jasný snímek ručně otáčejte objektivem.

	5
	Ochranný kryt
	Ochrana proti prachu. Nepoužíváte-li kameru, zavřete kryt.

	6
	Indikátor nabíjení
	●	Střídavě blikající červená a zelená kontrolka: chyba nabíjení.
●	Svítí červená kontrolka: nabíjení.
●	Svítí zelená kontrolka: plně nabito.
●	Vypnuto: není připojeno k datovému kabelu pro nabíjení.

	7
	Port Typ C
	●	Slouží k připojení k displeji CVBS.
●	Pro nabíjení se připojí k datovému kabelu.


[bookmark: _heading=h.posd7og29dai]3 Základní operace
[bookmark: _heading=h.prtpe4mth2d0]3.1 Spuštění a vypnutí
[bookmark: _heading=h.256gi5dj11]3.1.1 Manuální spuštění a vypnutí
[bookmark: bookmark=id.xwq557ruqtg3][bookmark: bookmark=id.vjqa0bmmvovd]Stisknutím a podržením tlačítka [image: ] spustíte nebo vypnete kameru; stisknutím tlačítka [image: ] pozastavíte nebo probudíte kameru.
[image: ]
Po spuštění kamery sejměte ochranný kryt objektivu.
[bookmark: bookmark=id.b1v7zd8o6ukx]●	Když je kamera vypnutá, stisknutím a podržením tlačítka [image: ] ji spustíte.
[bookmark: bookmark=id.9dcmm7sj1y9e]●	Když je kamera zapnutá, stisknutím a podržením tlačítka [image: ] ji vypnete.
[bookmark: bookmark=id.e81e60pab0z]●	Když je kamera zapnutá, stisknutím tlačítka [image: ] ji pozastavíte.
[bookmark: bookmark=id.au1s7sshwz1k]●	Když je kamera v režimu pozastavení, stisknutím tlačítka [image: ] ji probudíte.
[bookmark: _heading=h.i9oe85gkhqgt]3.1.2 Automatické vypnutí
[bookmark: bookmark=id.hfjncj3luoil]Step 1	Stisknutím a podržením tlačítka [image: ] přejdete do hlavní nabídky.
[bookmark: bookmark=id.ul7ykbbb6c3a][bookmark: bookmark=id.l2k7cpleh7on][bookmark: bookmark=id.rer1ewf1u49f]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] nebo [image: ] vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.vm96vku4gevw]Step 3	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému (System Settings).
[bookmark: bookmark=id.gaa2sp5189tc][bookmark: bookmark=id.h6n220gszgsh]Step 4	Stiskněte [image: ] nebo [image: ] vyberte možnost Automatické vypnutí (Auto Shutdown).
[bookmark: bookmark=id.2v1sxyiqvhh3][bookmark: bookmark=id.332jpuk8guly][bookmark: bookmark=id.hfsdrlyf6xou]Step 5	Stiskněte [image: ] a poté stiskněte [image: ] nebo [image: ] nastavte čas automatického vypnutí.
●	Vypnuto: Zákaz automatického vypnutí.
●	5 min,10 min, 30 min, 60 min: Nedojde-li v nastaveném čase k žádné operaci, kamera se automaticky vypne.
[bookmark: bookmark=id.e0obhzvyasu5]Step 6	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
Po dokončení nastavení automatického vypnutí se kamera nejprve pozastaví a poté vypne.
[bookmark: _heading=h.wx73l621q831]3.2 Konfigurace kamery
[bookmark: _heading=h.zg92vdbek4jm]3.2.1 Popis nabídky
[bookmark: bookmark=id.5d3q2m2qs4ca]Když je kamera zapnutá, stisknutím a podržením tlačítka [image: ] přejdete do hlavní nabídky. Funkce všech tlačítek jsou následující.
[bookmark: bookmark=id.q5a68sus9soi]●	Stisknutím tlačítka [image: ] posunete kurzor nahoru.
[bookmark: bookmark=id.68pjxobepor2]●	Stisknutím tlačítka [image: ] posunete kurzor dolů.
[bookmark: bookmark=id.z7bsay5yueky]●	Stisknutím tlačítka [image: ] potvrdíte volbu.
[bookmark: bookmark=id.c0q08cl8hy0l][bookmark: bookmark=id.dplj5dk2sj92]●	Stisknutím tlačítka [image: ] ukončíte nabídku.
Figure 3-1 Popis nabídky
[image: ]
[bookmark: _heading=h.t7h0tjwwk8q4]3.2.2 Úprava obrazu
[bookmark: _heading=h.7vpibjoihned]3.2.2.1 Nastavení dioptrií
Chcete-li získat jasný obraz, otočte knoflíkem pro nastavení dioptrií tak, aby vyhovoval vašemu zraku.
[image: ]
Při prvním použití nastavte dioptrie ještě před konfigurací funkcí.
Step 1	Namiřte objektiv na cíl a přiblížte oči ke stínítku.
Step 2	Nastavte podle svého zraku knoflík ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Figure 3-2 Nastavení dioptrií
[image: ]
[bookmark: _heading=h.9yc40i3ri41e]3.2.2.2 Úprava zaostření
Otáčením objektivu získáte jasný pohled.
Step 1	Zaměřte termální objektiv na cíl.
Step 2	Nastavte objektiv ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud nebude obraz jasný.
[image: ]
Během nastavování se nedotýkejte objektivu, aby nedošlo k rozmazání, jinak by to mohlo ovlivnit kvalitu obrazu.
[bookmark: _heading=h.3htei3dxree3]3.2.2.3 Nastavení kolorování
Vyberte kolorování, které přidá barvu do termálního snímku a k označení teploty použije barvu.
[bookmark: bookmark=id.ttvtvtuk06n9][bookmark: bookmark=id.idenlatckim6]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost Kolorování (Colorization).
[bookmark: bookmark=id.v1rl466xxzna]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Kolorování (Colorization).
[bookmark: bookmark=id.q6k09ryhqc5c][bookmark: bookmark=id.6hxi3yldhgkl]Step 3	Stisknutím tlačítka [image: ] nebo [image: ] vyberte kolorování.
●	Bílá horká: Objekty s vysokou teplotou jsou bílé. Čím vyšší teplota, tím jasnější barva.
●	Alarm: Objekty s vysokou teplotou jsou červené. Objekty mohou vyniknout.
●	Železně červená: Objekty s vysokou teplotou jsou červené. Čím vyšší teplota, tím jasnější barva.
●	Černá horká: Objekty s vysokou teplotou jsou černé. Čím vyšší teplota, tím tmavší barva.
●	Sépiová: Objekty s vysokou teplotou jsou hnědé. Čím vyšší teplota, tím tmavší barva.
●	Zelená horká: Objekty s vysokou teplotou jsou zelené. Čím vyšší teplota, tím tmavší barva.
[bookmark: bookmark=id.z6wjrux7abvr]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
Figure 3-3 Bílá horká
[image: ]
Figure 3-4 Alarm
[image: ]
Figure 3-5 Železně červená
[image: ]
Figure 3-6 Černá horká
[image: ]
Figure 3-7 Sépiová
[image: ]
Figure 3-8 Zelená horká
[image: ]
[bookmark: _heading=h.8cg9r8irvoz]3.2.2.4 Nastavení digitálního zoomu
Digitální zoom pomáhá přiblížit obraz.
[bookmark: bookmark=id.gh65ykhnf3gp]Na obrazovce prohlížení stiskněte tlačítko [image: ] pro digitální zoom a obraz se změní.
[bookmark: _heading=h.zif2abgubi7]3.2.2.5 Nastavení externího displeje
Kamera se připojí k obrazovce standardu PAL a přiblíží a rozšíří výstupní snímky, abyste mohli zkontrolovat detaily.
[bookmark: _heading=h.go76h2j702fz][bookmark: bookmark=id.1l3d97likjhf][bookmark: bookmark=id.4gd9d867k1o1][bookmark: bookmark=id.9o1phb1y3u79]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.jory1qfn73sn]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Režim obrazovky (Screen Mode).
[bookmark: bookmark=id.w79i79arfers]Step 3	Stiskněte [image: ] povolíte nebo zakážete funkci.
[bookmark: bookmark=id.f996073ft1ha]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
Step 5	Prostřednictvím portu CVBS připojte ke kameře externí obrazovku.
Na externí obrazovce se zobrazí snímky z kamery.
[bookmark: _heading=h.jtf8so3enps5]3.2.2.6 Nastavení zobrazení panelu stavu
[bookmark: bookmark=id.i5w7tvu76sw2][bookmark: bookmark=id.rvmrcebi2g3y][bookmark: bookmark=id.4h5ahrd53jyv]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.9efs4g5dlxxi]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Panel stavu (Status Bar).
[bookmark: bookmark=id.76ilt8fftv6]Step 3	Stiskněte [image: ] a výběrem volby Zap. (On) zobrazíte panel stavu; výběrem volby Vyp. (Off) skryjete panel stavu.
Table 3-1 Popis panelu stavu
	Ikona
	Název
	Popis

	[bookmark: bookmark=id.oa8mb0unqxdj][image: ]/[image: ]
	Wi-Fi
	[bookmark: bookmark=id.mjw9lkx51mnf]●	Přístupový bod: Použijte kameru jako hotspot a připojte telefon k hotspotu kamery. [image: ] se zobrazí.
[bookmark: bookmark=id.nc42rbzcif9q]●	Wi-Fi: Použijte telefon jako hotspot a připojte kameru k hotspotu telefonu. [image: ] se zobrazí.

	[image: ]
	Stav karty SD
	●	Bílá ikona: Karta SD je správně nainstalována.
●	Červená ikona: Paměť karty SD je plná.
●	Červená ikona se značkou „X“: Karta SD není nainstalována.
●	Červená ikona se značkou „!“: Došlo k závadě na kartě SD. Na obrazovce se zobrazí výzva k formátování.

	[image: ]
	Digitální zoom
	Podporuje 1×, 2×, 3× a 4× digitální zoom. Počet se může v závislosti na modelu lišit.

	[image: ]
	Úroveň nabití baterie:
	Zobrazuje v reálném čase úroveň nabití baterie.


[bookmark: bookmark=id.drkg8n80hl3u]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
[bookmark: _heading=h.ypxb1dnyj2b2]3.2.2.7 Úprava jasu
Můžete nastavit jas obrazovky včetně 5 úrovní: úroveň 1 (level 1), úroveň 2 (level 2), úroveň 3 (level 3), úroveň 4 (level 4) a úroveň 5 (level 5).
[bookmark: bookmark=id.ckewmys2n9ul][bookmark: bookmark=id.l7zjia4gt0qr][bookmark: bookmark=id.htnyigdrtuqt]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.h41a92a254bw]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Jas (Brightness).
[bookmark: bookmark=id.64lfgn886rod]Step 3	Stiskněte [image: ] vyberte úroveň jasu.
[bookmark: bookmark=id.ncs68kfadm1k]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
[bookmark: _heading=h.a23n6co5fdcw]3.2.2.8 Nastavení kontrastu
Můžete nastavit kontrast včetně 5 úrovní: úroveň 1 (level 1), úroveň 2 (level 2), úroveň 3 (level 3), úroveň 4 (level 4) a úroveň 5 (level 5).
[bookmark: bookmark=id.w33s29jmaomt][bookmark: bookmark=id.p9r9rta91pyr][bookmark: bookmark=id.ar85ol1moez]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.xbwzxlmn6053]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Kontrast (Contrast).
[bookmark: bookmark=id.cl1trro2pwb4]Step 3	Stiskněte [image: ] vyberte úroveň jasu.
[bookmark: bookmark=id.u878ghff225r]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
[bookmark: _heading=h.5nukftqt6ypq]3.2.3 Nastavení režimu FFC
Pomocí funkce Kalibrace plochého pole (angl. Flat-Field Calibration, zkratka FFC) lze tepelný obraz optimalizovat a snadno zjistit změny teploty. Režim FFC můžete nastavit na možnosti Automaticky (Auto) a Manuálně (Manual).
[bookmark: bookmark=id.bpa5fg685jl3][bookmark: bookmark=id.ew1aqz7pm2gc][bookmark: bookmark=id.ezugfwrskylc]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.8fiodwspkyr2]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Režim FFC (FFC Mode).
Step 3	Vyberte režim FFC.
●	Automaticky: Kamera automaticky kalibruje obraz každou určitou dobu.
[bookmark: bookmark=id.94cd8ayiqer6]1.	Stiskněte [image: ] vyberte Automaticky (Auto).
[bookmark: bookmark=id.nqu30ur7ryr3]2.	Stisknutím tlačítka [image: ] potvrdíte volbu.
Kamera automaticky kalibruje obraz.
[bookmark: bookmark=id.t8tmwodno2ui]●	Manuálně: Na živé obrazovce stiskněte podle potřeby tlačítko [image: ] pro ruční kalibraci obrazu
[bookmark: _heading=h.xr2o0d8ew380]3.2.4 Nastavení režimu měření vzdálenosti
Po nastavení režimu měření vzdálenosti může kamera měřit vzdálenost k cílům.
[image: ]
Chcete-li zaručit přesnost měření, mějte při měření vzdálenosti pevnou ruku.
[bookmark: bookmark=id.nphr8j4zmwnb][bookmark: bookmark=id.ub9q9g5051nr][bookmark: bookmark=id.i1izxvc6xd8x]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.4zveg9rhw38]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Režim měření vzdálenosti (Ranging Mode).
[bookmark: bookmark=id.onb4gjlc85lq]Step 3	Stiskněte [image: ] vyberte režim měření vzdálenosti.
Můžete si vybrat z možností Divočák (Wild Boar), Jelen (Deer), Zajíc (Rabbit), Vlk (Wolf) a Přizpůsobit (Customize).
[bookmark: bookmark=id.nf2y3dp86n6k]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
Na obrazovce se zobrazí dvě zelené čáry.
[bookmark: bookmark=id.rvtfoa29gd9k][bookmark: bookmark=id.gnsxpj6g8yih]Step 5	Stisknutím tlačítka [image: ] nebo [image: ] přesuňte zelené čáry do horní a dolní části cíle, abyste zjistili vzdálenost mezi cílem a kamerou.
Figure 3-9 Režim měření vzdálenosti
[image: ]
[bookmark: _heading=h.b1bwvrk2r7sn]3.2.5 Nastavení režimu scény
[bookmark: bookmark=id.rmyoqd9x7z0v][bookmark: bookmark=id.n8puiqyyua33][bookmark: bookmark=id.ub9qc4d7cal9]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.n3ohdxflz55g]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Režim scény (Scene Mode).
[bookmark: bookmark=id.sbr3bqndukpo]Step 3	Stiskněte [image: ] vyberte režim scény z možností Standardní (Standard) a  Les (SearchForestForest).
●	Standardní: Slouží k dennímu pozorování.
●	Les: Zvýrazní cíle s vysokou teplotou, což usnadňuje jejich nalezení.
[bookmark: bookmark=id.b32sntpso0ol]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
[bookmark: _heading=h.41d74ztpxua4]3.2.6 Nastavení Logo displeje
[bookmark: bookmark=id.yitt1dec5i9q][bookmark: bookmark=id.5cfnhqam2zsa][bookmark: bookmark=id.wp03e97y7zu9]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.yxpsacc8hycw]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Logo (Logo).
[bookmark: bookmark=id.9tyj92swhavm]Step 3	Stiskněte [image: ] povolíte nebo zakážete zobrazení loga.
[bookmark: bookmark=id.ls1nnqzexrtl]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
Po povolení zobrazení loga se při spuštění kamery zobrazí logo.
[bookmark: _heading=h.fgaduxa488w]3.2.7 Nastavení varování před spálením
[bookmark: bookmark=id.z9n2jldpyep3][bookmark: bookmark=id.bw7uiq79bitj][bookmark: bookmark=id.9ro8rrdroctw]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.l2fjzwm2xya5]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Varování před spálením (Burning Warning).
[bookmark: bookmark=id.ytagq6drl2xn]Step 3	Stiskněte [image: ] povolíte nebo zakážete funkci varování před spálením.
[bookmark: bookmark=id.7cfmk6tfcls5]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
[bookmark: _heading=h.r7yjfolrjgqb]3.2.8 Nastavení horkého bodu
Sleduje v reálném čase body s nejvyšší a nejnižší teplotou.
[bookmark: bookmark=id.ar0xenip4zsh][bookmark: bookmark=id.2jcjsh9pq4u7][bookmark: bookmark=id.lsn20qs4eza8]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.d14edb15cno7]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Horký bod (Hot Point).
[bookmark: bookmark=id.u3dj5oacj3u1]Step 3	Stiskněte [image: ] povolíte nebo zakážete funkci Horký bod (Hot Point).
[bookmark: bookmark=id.c7fzycxdsvch]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
Po zapnutí funkce Horký bod (Hot Point) se ikony horkého a studeného bodu automaticky umístí do bodů s nejvyšší a nejnižší teplotou na snímku.
[bookmark: _heading=h.ed647sf3m74z]3.2.9 Nastavení připojení k síti Wi-Fi
Po povolení připojení k síti Wi-Fi můžete připojit telefon k hotspotu kamery a poté můžete pomocí aplikace přistupovat ke kameře.
Pro toto rádiové zařízení platí následující frekvenční pásma a režimy a jmenovité limity vysílaného výkonu (vyzařovaného a/nebo vedeného):
	Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz)
	20 dBm


[image: ]
Když je úroveň nabití baterie nižší než 15 %, některé kamery automaticky vypnou funkci Wi-Fi.
Step 1	Naskenujte smartfonem kód QR a nainstalujte aplikaci.
Figure 3-10 Kód QR
[image: ]
[bookmark: bookmark=id.cx42p8wb7g4w][bookmark: bookmark=id.c2v9wzmiqmxp][bookmark: bookmark=id.1mbvoido0zpi]Step 2	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.yh90qtp0c55h]Step 3	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Wi-Fi (WiFi).
Step 4	Aktivace funkce Wi-Fi.
●	Přístupový bod: Použijte kameru jako hotspot a připojte telefon k hotspotu kamery.
[bookmark: bookmark=id.nib59kgdaa8][bookmark: bookmark=id.s0a5ljajjt18]1.	Stisknutím tlačítka [image: ] vyberte možnost Hotspot (Hotspot) a poté stiskněte [image: ].
2.	Povolte v smartfonu síť Wi-Fi a připojte se k hotspotu kamery.
◇	Název sítě Wi-Fi: Číslo modelu + sériové číslo.
◇	Heslo sítě Wi-Fi: Posledních 8 číslic sériového čísla.
[image: ]
Sériové číslo naleznete na kameře a na štítku krabice od produktu.
3.	Přihlaste se do aplikace. Heslo je posledních 8 číslic sériového čísla. Podle návodu přidejte zařízení.
●	Wi-Fi: Použijte telefon jako hotspot a připojte kameru k hotspotu telefonu.
[bookmark: bookmark=id.hgbqkodekfbk][bookmark: bookmark=id.gi09byxhzw7s]1.	Stisknutím tlačítka [image: ] vyberte možnost Wi-Fi (WiFi) a poté stiskněte [image: ].
Na obrazovce se zobrazí název sítě Wi-Fi a heslo.
2.	Podle zobrazení na obrazovce změňte název sítě Wi-Fi a heslo telefonu.
[bookmark: bookmark=id.cb2yuec9f4ts][bookmark: bookmark=id.zdj39dwoiqdp]3.	Vyberte [image: ] a poté stiskněte [image: ]. Kamera se automaticky připojí k hotspotu telefonu.
4.	Přihlaste se do aplikace. Heslo je posledních 8 číslic sériového čísla. Podle návodu přidejte zařízení.
●	Vypnuto: Deaktivace funkce Wi-Fi.
[bookmark: _heading=h.yimu8vz44yi1]3.2.10 Nastavení DPC
Po zapnutí funkce korekce vadných pixelů (angl. Defective Pixels Correction, zkratka DPC) můžete opravit vadné pixely na obrazu.
[bookmark: bookmark=id.u2vudrgcgjj9][bookmark: bookmark=id.xicbi346kx32][bookmark: bookmark=id.5yuffsn5o26z]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.a70nu92cn1nr]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace DPC.
[bookmark: bookmark=id.4gossc6dp5a4]Step 3	Stiskněte [image: ] a nastavte DPC.
●	Automaticky: Kamera automaticky opraví vadné pixely na obrazu.
1.	Vyberte Automaticky (Auto).
[bookmark: bookmark=id.bljwpdlf81e]2.	Stisknutím tlačítka [image: ] spustíte automatickou korekci.
3.	Podle pokynů na obrazovce zavřete kryt objektivu.
[bookmark: bookmark=id.pyu5znxsg8hc]4.	Stisknutím tlačítka [image: ] uložte konfigurace.
●	Manuálně: Vadné pixely je třeba opravit manuálně.
[bookmark: bookmark=id.vpe0cos9d8pf]1.	Stisknutím tlačítka [image: ] vyberte osu X a osu Y.
[bookmark: bookmark=id.xa9vjlkylgoy][bookmark: bookmark=id.9frkyqmfvp2z]2.	Stisknutím a podržením tlačítka [image: ] nebo [image: ] kalibrujete vadné pixely.
[bookmark: bookmark=id.wmmaesj1ymj8]3.	Stisknutím a podržením tlačítka [image: ] uložte konfiguraci.
[image: ]
Střed kurzoru označuje pozici vadného pixelu.
●	Obnovení: Konfigurace DPC se obnoví na primární stav.
[bookmark: _heading=h.zgfhsxdbmahu]3.2.11 Nastavení systému
[bookmark: bookmark=id.enzayw73qkfy][bookmark: bookmark=id.etushcpznyba][bookmark: bookmark=id.3zo7aqeviqz]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.g7sv3i3fbze0]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému (System Settings).
[bookmark: bookmark=id.ylfkngudiko7][bookmark: bookmark=id.mwu52kw9lbfx]Step 3	Stisknutím tlačítka [image: ] nebo [image: ] vyberte parametr, který chcete konfigurovat.
[bookmark: bookmark=id.3fjxh8pryjhv]Step 4	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace.
Table 3-2 Nastavení systému
	Parametr
	Popis

	Automatický pohotovostní režim
	[bookmark: bookmark=id.uzsq4yx1o4lk]Stiskněte [image: ] vyberte čas automatického pohotovostního režimu.
●	Vypnuto: Zákaz automatického pohotovostního režimu.
●	1 min, 3 min, 5 min, 10 min: Nedojde-li v nastaveném čase k žádné operaci, kamera se automaticky pozastaví.

	Režim USB
	[bookmark: bookmark=id.c699x6c6il5h]Stiskněte [image: ] vyberte režim USB.
●	Velkokapacitní: Kameru lze použít jako úložné zařízení.
●	UVC: Připojte kameru k počítači a prostřednictvím klientu prohlížejte živý obraz.
●	Vypnuto: Nabijte kameru.

	Jazyk
	[bookmark: bookmark=id.6m00okhq6van][bookmark: bookmark=id.casuaccf312k]Stisknutím tlačítka [image: ] nebo [image: ] vyberte jazyk.

	Nastavení jednotek
	[bookmark: bookmark=id.dja4l6ek9veo][bookmark: bookmark=id.tj4cd845g9ej]Stisknutím tlačítka [image: ] nebo [image: ] vyberte jednotku mezi metrem a stopou.

	Úložiště
	[bookmark: bookmark=id.4ryyxzcp0t25][bookmark: bookmark=id.5fwa68ttjdz0]Stisknutím tlačítka [image: ] nebo [image: ] nastavte režim úložiště.
●	Zastavení při zaplnění disku: Když je disk plný, nahrávání se zastaví.
●	Překrýt při zaplnění disku: Když je disk plný, cyklicky přepisuje nejstarší video.

	Verze
	Zobrazení informací o zařízení, jako je sériové číslo a číslo verze.

	Obnovení výchozího nastavení
	Obnovení výchozí konfigurace zařízení.
[image: ]
Tato operace obnoví výchozí konfiguraci kamery. Dávejte pozor.


[bookmark: _heading=h.qxks19ofor5u]3.3 Video a snímek
Je-li v kameře nainstalována karta SD, můžete manuálně nahrávat videa a pořizovat snímky.
[bookmark: _heading=h.gltsq6nwlpi9]3.3.1 Nahrávání videí
[bookmark: bookmark=id.xu212t7yuf18]V rozhraní pro prohlížení stiskněte a podržte tlačítko [image: ] po dobu 3 sekund, abyste zahájili nahrávání videa. Obrazovka OSD zabliká červeně a zobrazí se doba nahrávání.
[bookmark: bookmark=id.kygee2oz3h0u]Opětovným stisknutím a podržením tlačítka [image: ] po dobu 3 sekund nahrávání zastavíte. Po zastavení nahrávání se čas nahrávání zobrazí normálně.
[bookmark: _heading=h.190imhig1h9w]3.3.2 Pořizování snímků
[bookmark: bookmark=id.18lhkr9k51yv]Na stránce prohlížení stiskněte tlačítko [image: ] pro pořízení snímků.
Po úspěšném zachycení se na obrazovce zobrazí ikona.
[bookmark: _heading=h.yiee4kivo1oq]3.3.3 Export souboru
Exportuje nahrané a zachycené soubory.
Step 1	Připojte kameru k počítači pomocí datového kabelu USB.
Při prvním připojení se automaticky nainstaluje ovladač.
[image: ]
●	Před spuštěním kamery připojte kabely. Port USB kamery nevyměňujte za provozu.
●	Po připojení kamery k počítači vyberte na obrazovce konfigurace Režim USB (USB Mode) možnost UVC (UVC).
Step 2	Na pracovní ploše počítače dvakrát klikněte na položku Můj počítač (My Computer) a poté otevřete disk kamery v mobilním úložném zařízení.
Step 3	Vyberte soubory, které chcete exportovat, a zkopírujte je do počítače.
Pro přehrávání exportovaných souborů se vyžaduje konkrétní počítačový klient.
Step 4	Odpojte datový kabel USB od počítače.
Po připojení kamery k počítači lze na kameře zobrazit snímky, ale funkce nahrávání a snímání nebudou k dispozici.
[bookmark: _heading=h.9bdj8zahc2jo]3.4 Nabíjení
Po spuštění kamery se na úvodním panelu zobrazí informace o baterii. Když je baterie vybitá, včas kameru nabijte, abyste zajistili její normální funkci.
●	Při nabíjení kamery je vyžadována teplota 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F). Jinak se funkce nabíjení automaticky vypne.
●	Nabíjejte kameru pomocí datového kabelu typu C, který je součástí dodávky.
Step 1	Při nabíjení otevřete těsnicí kryt portu typu C.
Step 2	Připojte kabel typu C k portu typu C a nabijte kameru.
Indikátor nabíjení ukazuje:
●	Střídavě blikající červená a zelená kontrolka: chyba nabíjení.
●	Svítí červená kontrolka: nabíjení.
●	Svítí zelená kontrolka: plně nabito.
●	Vypnuto: není připojeno k datovému kabelu pro nabíjení.
[bookmark: _heading=h.89yt8d770eps]4 Aktualizace systému
[bookmark: _heading=h.5bz0v4ahvx1o]4.1 Ruční aktualizace
[bookmark: bookmark=id.m78p31nt1xvl][bookmark: bookmark=id.dsndnzu96f1c][bookmark: bookmark=id.k18alqcc05nc]Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko [image: ] nebo [image: ] a vyberte možnost [image: ].
[bookmark: bookmark=id.6mc3ijavufvg]Step 2	Stisknutím tlačítka [image: ] přejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému (System Settings).
[bookmark: bookmark=id.jldmkdy7tqe4][bookmark: bookmark=id.ml5ifn7wsigp][bookmark: bookmark=id.hjj6h6mtplbg]Step 3	Stisknutím tlačítka [image: ] nebo [image: ] vyberte možnost Režim USB (USB Mode) a poté stiskněte [image: ].
Step 4	Vyberte možnost Velkokapacitní (Mass).
Step 5	Připojte kameru k počítači a poté do kamery zkopírujte aktualizační soubor.
Step 6	Odpojte kameru od počítače a restartujte ji.
[bookmark: _heading=h.nqjchvvahity]4.2 Aktualizace prostřednictvím aplikace
Když aplikace zjistí nový program pro aktualizaci, zobrazí oznámení. Klepnutím na Aktualizace (Upgrade) aktualizujte systém.
[bookmark: _heading=h.92hbclwryrjt]Appendix 1 Oznámení o shodě
Výrobky tepelné řady mohou podléhat kontrole vývozu v různých zemích nebo regionech, mimo jiné ve Spojených státech, Evropské unii, Spojeném království a/nebo dalších členských zemích Wassenaarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo reexportovat výrobky tepelné řady mezi různými zeměmi, konzultujte prosím s odborníkem na právní předpisy nebo s místními vládními orgány všechny potřebné požadavky na licenci pro export.
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